# Hierarchy Module Resource

MODULE NAME | REG NUMBER | ALU NUMBER | LUT NUMBER | DSP NUMBER | BSRAM NUMBER | SSRAM NUMBER
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 5 | 4 | 3 | - | - | -
| |--ddr3_pll (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | - | - | - | - | - | - | |--pll (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | - | - | - | - | - | - | |--use_uart_data_inst.uart_byte_rx (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 38 | - | 43 | - | - | - | |--bit8_trans_bit16 (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 18 | - | 2 | - | - | - | |--image_rx_ctrl (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 35 | - | 58 | - | - | - | |--rgb2gray (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 11 | 89 | 8 | - | - | - | |--key_filter (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 32 | - | 52 | - | - | - | |--sobel (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 95 | 46 | 292 | - | - | - | |--shift_register_2taps (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/sobel/sobel.v) | - | - | - | - | - | - | |--shift_reg_ram_inst1 (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/sobel/shift_register_2taps/shift_register_2taps.v) | 4113 | - | 2726 | - | - | - | |--shift_reg_ram_inst2 (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/sobel/shift_register_2taps/shift_register_2taps.v) | 4113 | - | 2726 | - | - | - | |--image_stitche_x (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 36 | - | 53 | - | - | - | |--correct_set_pro.image1_buffer (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/image_stitche/image_stitche_x.v) | 73 | 10 | 98 | - | 1 | 3 | |--correct_set_pro.image2_buffer (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/image_stitche/image_stitche_x.v) | 73 | 10 | 98 | - | 1 | 3 | |--disp_driver (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | 41 | - | 48 | - | - | - | |--ddr3_ctrl_2port (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | - | - | - | - | - | - | |--fifo_ddr3_adapter (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/ddr3_ctrl_2port/ddr3_ctrl_2port.v) | 103 | - | 254 | - | - | - | |--rd_data_fifo (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter.v) | 80 | 20 | 327 | - | 4 | 3 | |--wr_data_fifo (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter.v) | 78 | 20 | 97 | - | 4 | 3 | |--your_instance_name (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/ddr3_ctrl_2port/ddr3_ctrl_2port.v) | 2979 | 173 | 2396 | - | 12 | - | |--u_dvi_encoder (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter.v) | - | - | - | - | - | - | |--encb (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/dvi_encoder.v) | 42 | 49 | 59 | - | - | - | |--encg (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/dvi_encoder.v) | 39 | 49 | 63 | - | - | - | |--encr (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/dvi_encoder.v) | 32 | 49 | 51 | - | - | - | |--serdes_4b_10to1_inst (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/dvi_encoder.v) | 41 | - | 37 | - | - | - | |--Gowin_DDR_1 (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/dvi_encoder.v) | - | - | - | - | - | - | |--Gowin_DDR_2 (H:/01_gaoyun/gao_project/60_uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/uart_ddr3_tft_hdmi_sobel_filter/src/dvi_encoder.v) | - | - | - | - | - | -