# Hierarchy Module Resource

MODULE NAME | REG NUMBER | ALU NUMBER | LUT NUMBER | DSP NUMBER | BSRAM NUMBER | SSRAM NUMBER
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ov5640_ddr3_raw2rgb_tft (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft.v) | 1 | - | 18 | - | - | -
| |--Gowin_PLL (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft.v) | - | - | - | - | - | - | |--camera_init (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft.v) | 34 | - | 74 | - | - | - | |--ov5640_init_table_rgb_inst (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/camera_init/camera_init.v) | - | - | - | - | 1 | - | |--i2c_control (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/camera_init/camera_init.v) | 44 | - | 112 | - | - | - | |--i2c_bit_shift (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/camera_init/i2c_control/i2c_control.v) | 23 | - | 82 | - | - | - | |--DVP_Capture (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft.v) | 33 | - | 10 | - | - | - | |--ddr3_ctrl_2port (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft.v) | - | - | - | - | - | - | |--fifo_ddr3_adapter (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ddr3_ctrl_2port/ddr3_ctrl_2port.v) | 153 | - | 302 | - | - | - | |--rd_data_fifo (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter.v) | 80 | 20 | 311 | - | 4 | 3 | |--wr_data_fifo (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ddr3_ctrl_2port/fifo_ddr3_adapter.v) | 78 | 20 | 97 | - | 4 | 3 | |--DDR3_Memory_Interface_Top (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ddr3_ctrl_2port/ddr3_ctrl_2port.v) | 2979 | 173 | 2396 | - | 12 | - | |--RAW2RGB (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft.v) | 50 | 16 | 26 | - | - | - | |--c_shift_ram_0 (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/RAW2RGB.v) | 8211 | - | 5425 | - | - | - | |--disp_driver (H:/01_gaoyun/gao_project/44_ov5640_ddr3_raw2rgb_tft_hdmi/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft/src/ov5640_ddr3_raw2rgb_tft.v) | 42 | - | 51 | - | - | -